재난폐기물 안전관리 지침

2017. 3. 6

	목 차

Ⅰ 지침개요	1

1. 목적	1

2. 관련 법령	1

3. 이용대상	1

4. 적용범위	1

Ⅱ. 재난폐기물 처리체계	2

1. 재난의 정의	2

2. 재난폐기물의 정의	2

3. 재난폐기물 처리의 기본 원칙	2

4. 재난폐기물 처리체계 구축	3

5. 재난발생시 대응	12

6. 주민홍보	15

Ⅲ. 재난유형별 폐기물 처리	16

1. 수해폐기물	16

2. 지진폐기물	19

3. 화학사고 폐기물	23

Ⅳ. 행정사항	26

1. 재난폐기물 처리를 위한 임시조치	27

2. 재난폐기물 발생 및 처리보고	27

3. 재해복구비 국고 지원	28

부록	30

Ⅰ		지침 개요

1. 목적

○ 수해 등 재난 발생시 발생하는 재난폐기물에 대한 안전관리 체계를 확립하여 지방자치단체에서 재난폐기물을 신속하고 적정하게 처리할 수 있도록 함

2. 관련 법령

○ 폐기물관리법

○ 재난 및 안전관리기본법

○ 자연재해대책법

○ 지진재해대책법

3. 이용대상

○ 중앙부처 및 자치단체 재난폐기물 담당자, 재난폐기물 처리업자 등

4. 적용범위

○ 본 지침의 ‘재난폐기물’ 정의(재난 및 안전관리 기본법 제3조제1호가목 및 나목에 따른 재난으로 인하여 발생한 폐기물관리법 제2조제1호에 따른 폐기물)에 부합하는 폐기물을 처리 하는 경우

○ 폐기물 발생량이 자치단체의 통상적인 처리량 보다 많게 발생하거나 각 시․군․구별 여건을 고려하여 지방자치단체장이 지침을 내용을 반영하여 처리

Ⅱ		재난폐기물 처리체계

1. 재난의 정의 (재난 및 안전관리 기본법 제3조제1호가목 및 나목)

○ 재난이란 국민의 생명·신체·재산과 국가에 피해를 줄 수 있는 것으로서 다음의 것을 의미함

- 태풍, 홍수, 호우(豪雨), 강풍, 풍랑, 해일(海溢), 대설, 낙뢰, 가뭄, 지진, 황사(黃砂), 적조(赤潮), 조수(潮水) 그 밖에 이에 준하는  자연현상으로 인하여 발생하는 재해

- 화재, 붕괴, 폭발, 교통사고, 화생방사고, 환경오염사고, 그 밖에 이와 유사한 사고로 발생하는 「재난 및 안전관리 기본법 시행령」으로 정하는 규모 이상의 피해

2. 재난폐기물의 정의

○ 재난폐기물이란 『재난 및 안전관리 기본법』제3조제1호가목 및 나목에 따른 재난으로 인하여 발생한 『폐기물관리법』제2조제1호에 따른 폐기물

3. 재난폐기물 처리의 기본 원칙

○ 재난폐기물은 주민 안전 및 위생상의 문제를 발생시킬 수 있으므로 가능한 신속하고 적정하게 처리하여야 함

4. 재난폐기물 처리 체계 구축

1) 대응 체계 구축

○ 재난발생 시 신속한 대응을 위해 관할구역의 재난쓰레기 처리 조직체계를 지역 재난안전대책본부와 연계하여 정비

○ 재난폐기물은 단기간 대규모로 발생하여 자치단체의 조직·인력·장비의 능력을 넘어서는 경우가 많기 때문에 사전에 인근 자치단체·군부대 또는 민간 간에 신속한 협력체계 구축

- 광역자치단체는 광역적 처리체계 구축, 피해정보 수집체계 정비, 중앙행정기관과의 연락체계 정비, 기초자치단체간 협조체계 구축 유도 등을 추진

※ 광역자치단체 주관으로 기초자치단체의 2차 임시적환장 및 폐기물 처리시설 활용, 수집·운반차량 확보 등 협조체계 사전협의 및 조정(연말 또는 연초 등 재난발생 대비 광역자치단체장이 필요하다고 인정하는 시기)

- 기초자치단체는 인근 기초자치단체 또는 군부대 등의 인력·장비의 지원이 가능하도록 사전에 협의하여 관련 민간단체 또는 지부 등을 통해 협조를 받을 수 있도록 협조체계 구축

※ 재활용 선별시설 및 폐기물 처리시설이 해당 지방자치단체에 마련되지 않았을 경우 인근 다른 지방자치단체에게 처리 협조 요청

재난폐기물 수집·운반 및 처리 협조가능 단체
1	한국생활폐기물협회	5	한국건설폐기물공제조합
2	한국산업폐자원공제조합	6	대한건설기계협회
3	한국자원순환재활용연합회	7	대한건설협회
4	한국건설폐기물수집운반협회		기타

	〈 재난폐기물 수거 및 처리 관련 지원 요청사항 〉
□ 인근 자치단체 및 군부대 ○ 대형쓰레기 등의 적재 및 적하 장비, 수집운반차량, 작업인력, 대형쓰레기의 처리시설과 재활용시설, 임시 적환장의 설치부지, 임시적환장에서 필요한 장비 ○ 폐기물 처리시설의 재난폐기물 우선처리 협조 등 □ 민간단체 등 ○ 장비임대업체, 건설기계협회 등 : 대형쓰레기 등의 수집운반 장비(적재와 적하 장비 포함), 임시적환장에서 필요한 장비, 정지작업용 중기, 작업인력 ○ 폐기물수집운반 및 처리업체 등 : 대형쓰레기 수집운반 차량, 수집운반 인력, 임시 적환장에서 필요한 장비와 인력, 임시 적환장의 긴급 중간처리시설(파쇄, 소각) ○ 토지소유자와 관리자 : 임시 적환장 설치부지, 진입도로 부지 등

2) 재난폐기물 처리 계획 수립

○ 처리 계획 수립 절차

발생량 예측		수집·운반 계획 수립		임시적환장 확보 및 운영계획 수립		최종 처리 계획
재난별 발생량 예측	□	배출 및 수집 방법, 운반경로 등	□	적환장 부지 확보· 설치 및 운영 등	□	재활용·소각· 매립 등

○ 발생량 예측

- 별도의 발생량 예측 방법이 부재한 경우에는 유사한 피해지역의 폐기물 종류별 원단위, 밀도(단위부피당 무게), 폐기물 발생면적 등을 참고하여 발생량을 예측

- 최근 10년간의 재난폐기물 발생량, 피해예상도, 기상관측 자료 등의 자료를 활용

○ 수집·운반 계획 수립

- 신속한 배출 및 임시 적환장 용량 등을 고려하고, 폐기물 수집운반 및 처리방법에 맞추어 분리배출 방법을 간소화 하고 종량제 봉투를 사용하지 않는 배출도 임시적으로 허용

- 위험물(가스통, 유류, 화학물질 등)은 별도 분리배출하여 수집운반시 폭발 및 화재사고를 예방

- 과거 재난 사례 및 피해예상도를 고려하여 수집·운반경로는 복수로 마련하고 임시적환장 후보지와 연계하여 검토

※ 재난폐기물 처리를 위해 미등록된 폐기물 수집·운반차량의 이용이 불가피한 경우 임시등록을 실시하여 원활한 수집운반이 되도록 조치

- 현재 광역･기초자치단체의 가용인력 및 장비를 최대한 수집·운반에 투입하여 신속한 수집운반이 이루어지도록 조치

- 복구 시 수집·운반경로의 확보가 신속하고 원활히 이루어질 수 있도록 사전에 소방서, 경찰서 등에 통보하여 우선지원 및 협조 확보

- 폐기물 처리업체 및 청소용역 업체 등과 재난폐기물의 신속한 처리를 위한 협조체제 유지

○ 임시적환장 확보·운영 계획 수립

- 임시적환장은 1차 임시적환장, 2차 임시적환장으로 나누어 확보

※ 1차 임시적환장 : 집 앞이나 도로변에 배출된 재난폐기물의 빠른 수거를 위해 피해지역 인근에 설치한 보관장소로 운영기간은 수일에서 일주일

※ 2차 임시적환장 : 중간처리 및 자원화가 가능한 재난폐기물의 보관을 위한 임시보관 장소로 1차 임시적환장보다 장기간 운영하며 처리의 효율성을 높이기 위해 재활용 및 소각처리를 위한 선별 등 전처리 작업을 수행

- 앞서 예상한 재난폐기물 발생량을 바탕으로 필요한 적환장의 수를 산출하고, 재활용 선별시설이나 매립시설, 사용하지 않는 공터 등 사전에 파악하여 이용가능한 장소를 임시적환장으로 확보

※ 후보지 선정시 환경 영향, 보관규모, 중장비 및 선별작업 편리성과 교통 접근성 을 고려한 최적 수송거리 확보 등을 검토

	〈 임시적환장 산출(예시) >
□ OO시 OO구 임시적환장 ○ 1차 임시적환장 : OO백화점 공터 (면적 : 1,200m2, 보관가능량 : 343톤) ○ 2차 임시적환장 : OO시 OO구 재활용 선별시설 (면적 : 2,904m2, 보관가능량 : 830톤)

- 임시적환장 운영시 안전사고, 불법투기 방지를 위해 경비인력을 배치하고 출입문과 울타리를 설치하여 주변과 격리시키고 입·출구를 별도로 설치하여 출입차량의 원활한 운행을 유도

- 유기물의 부패, 발효에 따른 악취·해충 발생 방지를 위해 소독 및 탈취를 매일 2∼3회 실시

※ 안전사고 방지를 위해 소독 및 탈취제 사용시 작업자에게 취급 주의사항을 숙지시킬 것

- 임시적환장에서 발생하는 침출수 처리를 위해 차수시트나 아스팔트를 포설하고, 임시포장, 배수구, 배수처리시설 등을 설치하며, 침출수는 공공처리시설이나 폐수처리업체 등에 위탁처리

- 주거지 인근에 위치한 임시적환장은 소음·진동으로 인한 인근 주민의 피해예방을 위해 야간작업이 최소화되도록 작업계획 수립

※ 2차 임시적환장 확보가 어려운 경우 인근 지자체를 대상으로 폐기물 처리시설 활용 등 사전협의 및 협조

<2차 임시적환장 선정 검토 기준(안) >

구 분	세부내용
부지선정	○ 소음 , 교통 등을 고려하여 재활용 선별시설 등 폐기물처리시설 지역 등과 연계 ○ 국가 또는 지방단체 소유 공유지 등 우선검토
환경영향	○ 악취, 먼지, 침출수 발생 등에 따른 하천, 습지, 지표수, 지하수, 토양, 식물 등의 환경영향 최소화 지역 ○ 침식방지, 화재예방, 비산먼지 발생 등을 고려하여 선정
교통 및 접근성	○ 재해 지역, 임시적환장, 폐기물 처리시설 등과 연계하여 GIS 기반 최적 수송거리 교통체계 검토
보관규모	○ 충분한 용량 확보 및 보관장 적재 높이 고려
보 안	○ 필요시 울타리, 카메라 설치 등 사고예방 대책 마련
시설설계	○ 바닥포장, 차수막(방수포 등) 등 시설설치, 물·전기 공급 등을 고려하여 설계

.

〈 2차 임시적환장 필요면적〉

□ OO시 OO구 광역처리(예시)

○ 재난폐기물 발생량 : 1,462톤, 필요 면적 5,117㎡

* 필요 면적 : 재난폐기물 1톤당 3.5m2에 해당

○ 2차 임시적환장 기존면적 :  2,904㎡

○ 추가 필요 면적: 2,213㎡

* 인근 자치단체와 광역처리를 위한 임시적환장 확보

OO시 OO구 재난 폐기물량 발생량 및 필요면적		⇨	OO시 OO구 임시적환장 : 기존 재활용 선별시설		추가 면적(2,213㎡)
				⇨	① OO시 △△구 재활용 선별시설
면 적	5,117㎡/톤		2,904㎡		면적 : 330㎡ 보관가능량 : 94톤
보 관 가능량	1,462톤		830톤	⇨	② OO시 ◇◇구 재활용 선별시설
비 중	3.5㎡/톤		3.4988㎡/톤		면적 : 2,754㎡ 보관가능량 : 787톤

	〈 임시적환장의 설치 및 운영〉
□ 1차 임시적환장 ○ 개수 : 피해가옥 360호 당 1개소, 또는 피해면적 8만㎡당 1개소 ○ 면적 : 피해가옥 1호 당 6㎡ ※ 1차 임시적환장 이용 장소 : 공원, 운동장, 시민회관, 폐기물처리시설, 지자체 소유의 다른 시설의 부지, 지자체 소유의 공터, 민간 소유의 공터나 개발예정지, 국유지 공터, 피해지역의 폐기물 배출장소, 농협의 과일선별시설 등을 대상으로 재활용 선별시설, 매립시설, 소각시설, 신속처리 및 생활불편 등을 고려하여 선정 □ 2차 임시적환장 ○ 면적 : 재난폐기물 1톤당 3.5㎡ ※ 2차 임시적환장 이용 장소 : 공원, 운동장, 시민회관, 폐기물처리시설, 지자체 소유의 다른 시설의 부지, 지자체 소유의 공터, 민간 소유의 공터나 개발 예정지, 국유지 공터 등 □ 가연성 폐기물 임시적환장 보관시 화재예방대책 ○ 적재 높이 5m이하, 폐기물더미 적재면적 200㎡이하, 폐기물더미간 간격 2m이상 ○ 목재 칩의 적재높이 4m이하, 적재 최대 폭 8m, 전체 부피 1,000㎥이하 □ 임시적환장은 침출되는 침출수, 유류, 유해물질 등에 의한 토양오염을 방지하기 위해 아스팔트를 포설하거나 차수시트를 깔고 그 위에 토사를 덮어서 차수시트가 손상되지 않도록 조치. 단, 매립지 위에 보관하여 그러할 우려가 없는 경우는 제외 □ 차수시트(고밀도 PE필름 등) 등을 포설한 임시적환장의 폐기물 적재부지는 폐기물에 함유되어 있는 물이 잘 빠지도록 경사도를 2%이상으로 하고, 침출수의 집수설비를 갖추어 침출수가 외부로 유출되지 않도록 조치. 단, 매립지 위에 보관하여 그러할 우려가 없는 경우는 제외 □ 비산방지를 위한 방진망 설치 및 주기적 살수방안 검토 □ 석면 등 유해폐기물 등은 종류를 표시하여 일정장소에 보관

	〈 임시적환장 등의 소독 및 악취방지〉
□ 사용약품의 종류 ○ 소독 및 탈취제는 유제(乳劑), 유제(油劑), 분말형, 입자형 등이 있으며 수해에 대비하여 평상시에 일정분의 약품을 비축하고, 인근 지자체에 재해발생 시 약품에 대한 상호 지원체계를 마련 □ 약품의 살포방법 ○ 살포시 약품의 분무입자나 가루를 흡입하지 않도록 주의하고 반드시 마스크와 장갑 착용 ○ 피부와 접촉시 비눗물로 세척 ○ 살포는 바람을 등지고 할 것 ○ 플라스틱 제품에 뿌리면 변색되거나 변형이 발생할 수 있어 이에 유의할 것 ○ 실내 살포시 애완동물은 사전에 옥외로 이동시킬 것 ○ 피부, 음식물, 식기, 장난감, 사료 등에는 살포하지 말 것 ○ 화염을 향하여 분무하지 말 것 ○ 살포 기구는 사용 후에 세척하는 등 청결하게 관리할 것 □ 취급 시 주의사항 ○ 희석액 제조시 식품용기 사용금지 ○ 식품, 식기, 사료 등과 구별하여 유아의 손이 닿지 않는 냉암소에 보관하고 수성 유제(乳劑)는 극저온의 장소에 보관 금지 ○ 사용 후에 남은 약품은 반드시 밀봉하여 보관장소에 보관 ○ 약품에 따라서 「소방법」, 「유해화학물질관리법」등 관련 법령의 적용을 받는 경우가 있으므로 그 취급에 유의할 것

○ 재난폐기물 처리계획 수립

- 재난폐기물은 가능한 재활용할 수 있도록 분리·선별하여 매립량을 줄이고 지자체마다 폐기물 성상별 최종 처리시설 지정

※ 중간 및 최종처분 장소 선정 등 폐기물 처분장소 사전협의

- 악취, 침출수 발생의 우려가 높은 유기성폐기물 및 해안에서 유입된 해초 등이 포함된 혼합물 등은 조기에 신속히 처리

- 유해성이 있는 폐기물은 품목에 따라 구분, 밀봉하여 명시 후 전문처리업자에게 위탁

- 목재 및 가전제품류는 소각 또는 재활용 하기 전에 수분을 제거할 필요가 있으므로 2차 임시적환장에 보관하여 가능한 한 물기 및 오물 제거

- 재난폐기물의 매립으로 인한 악취, 해충과 침출수 발생으로 환경피해가 발생하지 않도록 2차 환경오염 저감방안을 마련

※ 주변 주민의 피해방지를 위해 필요시 전문가 자문을 받아 대책 마련

- 산사태로 건물, 도로 등으로 유입되는 토사는 재해복구 및 성토재로 사용하고, 폐기물과 혼합된 토사는 폐기물과 분리하되 분리가 곤란한 경우 매립처리

- 오니는 폴리에틸렌포대 등에 담아 매립 처리

<재난폐기물 처리 개요>

<재난 폐기물 종류별 처리방법>

폐기물 종 류	처리방안	처리 및 처분시설
목 재	○ 목재는 최대한 건조하고 이물질을 제거한 후, 본류 및 임목쓰레기는 퇴비, 우드칩, 톱밥 등은 재활용업체에 위탁하여 처리 ○건조시킨 목재는 보일러 연료, 발전 등에 활용 ○재활용이 불가능한 잔재물은 소각	재활용시설 소각시설
금 속	○이물질을 제거하여 재활용 할 수 있도록 하며 가능한 범위 내에서 고철과 비철금속을 구분. ○재활용 할 수 없는 경우 매립 처리	재활용시설 매립시설
대 형 (가구)	○매립공간이 최소화되도록 해체·압축·파쇄·절단 등을 한 후 매립하되, 가연성 잔재물은 소각 처리	소각시설, 파쇄시설 재활용시설
가전제품	○ 폐가전제품은 2차 임시적환장(선별시설)에서 각 지역의 리사이클링센터로 인계하는 등 관련기관과 협조체계 구축 ○ 단순 해체, 분리, 파쇄, 선별 등을 통해 금속 또는 비금속을 회수 ○ 냉장고, 에어컨 등 프레온 가스(CFC)를 사용하는 가전제품에 대하여 전문업체에 위탁하여 처리 ○재활용할 수 없는 경우 매립공간이 최소화되도록 해체·압축·파쇄·절단 등을 한 후 매립하되, 가연성 잔재물은 소각처리	리사이클 센터
플라스틱 유리병 등 포장재류	○ 폐포장재류는 2차 임시적환장(선별시설)에서 지역의 재활용 선별시설로 인계하여 재활용하도록 한국순환자원유통지원센터와 협조체계 구축	재활용시설
가연성 (혼합)	○ 가연성폐기물은 가능한 소각처리하고 지역 및 현장여건상 소각처리가 불가능할 경우 매립처분	소각시설
불연성 (혼합)	○ 불연성폐기물은 2차 임시적환장 등에서 파쇄, 선별 등을 통하여 자원 (금속)회수 후 잔재물은 매립처리 ○ 위험물(폭발물, 유해물질 등)은 필요시 전문처리업체에 위탁처리	매립시설
자동차	○ 2차 임시적환장을 거치지 않고 배출원 혹은 1차 임시적환장(집결지)에서 바로 폐차재활용업체에 인계 ○ 폐차업자는 냉매(HFC, CFC 등) 및 재사용·재활용 부품, 액상폐기물 등을 회수한 뒤 해체작업 실시 ○「전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률」의 ‘폐자동차의 재활용방법과 기준’에 따라 처리	폐 차 재활용시설
유 해 폐기물	○ 살충제, 농약, 페인트류, 수은함유 폐기물, 금속실린더 등 생활계 유해폐기물은 물품 종류별로 구분하여 밀봉하고 유해성을 표기하여 지정폐기물 전문처리업자 등에 위탁처리	지정폐기물 처리시설
콘크리트	○ 2차 임시적환장을 거치지 않고 바로 건설폐기물 처리시설로 운반	건설폐기물 처리시설

5. 재난 발생시 대응

1) 재난 관련 정보 수집 및 협조 요청

○ 일반정보 수집

- 재해 발생 일시, 장소, 피해 지역 개요, 기상상황

※ 재해정보는 행정안전부 재난위기종합상황실의 국가재난위기통합관리시스템 (http://www. dcms.go.kr 또는 htt:;//10.1.55.151/ITSN)에서 수집하고  그밖에도 언론보도, 주민제보, SNS 등을 참고하여 침수 발생현황 등의 피해상황을 지속적으로 업데이트

○ 재난폐기물 처리 관련 정보 수집

- 생활폐기물 인프라 관련 정보 파악 (가용자원 도출)

※ 생활폐기물 수집운반 업체 인력·차량, 폐기물 처리시설 인력·차량·시설 등의 피해여부 및 정도

- 주요 피해상황 (완파·반파된 가옥 수, 피해 면적 등 발생량 반영)

- 주요 도로 피해상황 (폐기물 수집·운반 경로 반영)

- 자원봉사자, 타 지자체 등의 지원인력 대기시설, 숙소 등의 확보 상황

- 기타 지원이 필요한 사항 및 규모

- 환경부 및 피해 시·도(시·군·구)의 상황실 보고 및 근무 체계파악

○ 수집한 정보를 바탕으로 해당 자치단체의 인력과 장비만으로 처리할 수 없는 경우 사전 협의한 단체 등에 협조 요청

<지원요청 흐름도>

2) 재난폐기물 수집·운반 및 처리

◇ 사전에 수립한 재난폐기물 예측발생량, 수집·운반 및 처리계획을 바탕으로 실제 상황에 따라 수정·보완하여 시행

○ 재난폐기물 수집·운반

- 공중위생 및 신속한 복구 차원에서 피해지역에 재난이 발생한 직후 바로 폐기물을 수집·운반 할 수 있도록 조치

- 개인의 재산권을 침해하는 문제가 발생할 수 있으므로 소유자의 의사를 확인한 후 수집·운반

- 재난폐기물 수집·운반 우선지역(수집·운반도로 등)을 지정하여 복구 작업 등이 원활하게 진행될 수 있도록 조치

- 최대한 분리배출 하도록 주민 홍보

- 위험물의 혼입과 작업인력의 피로, 부상 등이 발생하지 않도록 적정 노동시간 설정 및 관리 등으로 안전한 작업환경 조성

※ 현장에서 행정업무 담당자, 전문가, 처리업자, 자원봉사자 등이 동시에 작업을 하므로 작업의 효율과 안전 확보에 특히 유의

- 수거 완료 후 주택, 농경지 등에 대한 일제 대청소 실시

○ 임시적환장 설치·운영

- 재난폐기물의 성상별 처리를 위한 선별 등의 작업을 용이하기 위한 방향으로 배치도 설계

- 분리수거 방법 (금속류, 대형 가구류, 목재류, 가전제품류, 포장재류, 혼합(가연성/불연성), 유해폐기물 등) 에 따라 보관장소를 선정하여 분리보관하고 반출순서를 정하여 반출하되 매립폐기물을 우선적으로 반출

- 반출 전, 파쇄·선별 등 전처리가 필요한 것은 이동식 파쇄기 및 선별기 등을 확보하여 전처리 실시

- 재활용 가능한 폐기물은 선별 등을 통하여 순차적으로 자원화 시설로 반출

< 2차 임시적환장 폐기물 종류별 배치도(예시) >

6. 주민 홍보

○ 복구시 주민이 준수하여야 하는 배출방법 등의 정보를 언론, 안내방송, 안내판과 홈페이지 게재, 자원봉사자 교육 등을 통해 제공

○ 주요전달내용

- 분리배출방법, 배출장소 등

- 배출시간대 및 기간

- 임시적환장 위치 및 운영 상황 (직접 반입가능 시간·절차 등)

- 자원봉사자 지원의뢰 방법, 안내 창구의 위치 및 연락처

- 위험물 등 배출시 주의사항 등

Ⅲ		재난유형별 폐기물 처리

1. 수해폐기물

1) 수해폐기물의 정의

○ 태풍, 집중호우, 해일 등 풍수해로 인한 침수지역에서 발생한 폐기물로서, 폐기물관리법 시행령 제2조에 따른 ‘사업장’이외에서 발생하는 쓰레기와 하천 상류에서 떠내려와 댐·호소·하구역, 하천변, 도로, 침수지역 등에 퇴적된 쓰레기를 의미

※ 댐 · 호소 · 하구역, 하천변 등에서 수거한 부유쓰레기는 하천하구쓰레기 정화사업 추진지침 등(환경부 수생태보전과)에 따름

2) 수해폐기물 처리 업무 수행 체계

○ 담당부서 및 유관기관의 임무 및 기능

구 분	임 무 / 기 능
환경부 폐자원 관리과	○ 수해폐기물 발생시 안전한 관리 및 처리를 위한 지원 ○ 수해폐기물의 광역처리를 위한 협조체계 구축 및 조정 ○ 수해폐기물 발생 및 처리현황 집계 및 보고 ○ 환경부 재난상황 발령시 단계별 상황근무 및 종합상황실 설치시 상황근무 ○ 유관기관 비상연락망 정비
환경부 폐자원 에너지과	○ 매립시설, 소각시설 등에 반입되는 수해폐기물의 적정 처리 감독 ○ 환경부 재난상황 발령시 단계별 상황근무 및 종합상황실 설치시 상황근무
환경부 수생태 보전과	○ 부유쓰레기 발생시 수거처리를 위한 조치 ○ 환경부 재난상황 발령시 종합상황실 설치 및 단계별 상황근무 ○ 부유쓰레기 발생량 및 처리상황에 대한 취합 및 보고 ○ 유관기관 비상연락망정비
시․도 청소담당 부서	○ 관할구역 재난폐기물 처리 지원계획 마련 ○ 관할구역 내 1·2차 임시적환장, 폐기물처리시설, 장비 등 가용자원 파악 ○ 관할구역 내 시군구간의 상호협력 체제 구축 및 조정 ○ 인근 시·도와 협력체제 구축 ○ 유관 중앙행정기관과 연락체제 구축
시․군․구 청소담당 부서	○ 재난폐기물 처리계획 수립 및 관내 가용자원 파악 ○ 임시적환장 가동 여부 파악, 임시적환장 운영 및 홍보 ○ 인근 시․군․구, 지역소재 군부대, 폐기물관련 공공기관, 지역소재 군부대 및 민간업체 등의 지원가능 장비의 보유실태 파악과 협력체제 구축 ○ 시․도와의 연락체제 구축 ○ 수해폐기물 처리 현황 관리(인력 및 장비 투입 현황, 폐기물 발생 및 처리량, 운반 및 처리비용 등)
유역(지방)환경청	○ 지정폐기물처리시설의 침수방지대책 강구 및 피해상황 파악

3) 수해폐기물 발생량 예측

○ 침수예상도, 최근 10년간 수해폐기물 발생량, 가옥 수 등을 고려하여 발생량을 예측하되 자료가 부족한 경우 다음에 기초하여 산정

※ 침수가옥 한채당 1.7톤

○ 성상별 사후 발생량 산정

- 2차 임시적환장(선별시설) 확보 및 적환장 출입구에 계량시설을 설치하여 수해폐기물 성상별 발생량 및 처리량 도출

4) 수해폐기물 발생시 단계별 대응 및 조치사항

단계별			주요 대응 및 조치할 사항
집중호우·태풍 예보, 수해 발생단계			◇ 수해폐기물 발생억제 조치 ◇ 수해폐기물 상황실 설치 및 정보의 수집 ◇ 폐기물 처리시설, 수집운반차량의 피해예방 조치 ◇ 수해피해 상황의 보고체계 정비
⇩
수해폐기물 배출단계			◇ 분리배출 및 배출장소 등에 대한 홍보 ◇ 수해 정보의 수집 및 분석 (대응 완료 시까지 주기적으로 실시) ◇ 수해폐기물 발생량 산정 ◇ 임시적환장 선정 부지 지정 및 부대시설 설치 ◇ 수집운반 및 처리장비, 인력 지원 협의 ◇ 폐기물처리시설, 수집운반시설 등의 피해상황 파악 및 복구조치 시행 ◇ 폐기물의 불법투기 방지를 위한 감시활동
⇩
수해폐기물 수거단계			◇ 임시적환장 운영 ◇ 유관기관 인력 및 장비 투입 ◇ 수해폐기물 임시적환장 반입 및 선별 실시 ◇ 침출수 등의 처리
⇩
수해폐기물 처리단계			◇ 수해폐기물을 처리시설로 운반 및 처리 - 자체 및 인근 지자체의 폐기물처리시설에 반입처리 또는 폐기물처리업체에 위탁 처리 ◇ 재활용과 안전을 고려한 처리 실시
⇩
수해복구 마무리단계			◇ 수해지역 일제 대청소 실시 ◇ 수해폐기물 처리종료 및 평시 처리체계로 전환 ◇ 수해폐기물 처리비용 국고지원 신청 및 정산

2. 지진폐기물

1) 지진폐기물의 정의

○ 지진(해일 포함)으로 파괴된 건물, 도로, 교량 등의 철거에 의해 발생한 건축물과 사회기반시설에서 발생한 폐기물, 일시적으로 대량 발생된 생활폐기물, 폐슬레이트 등 석면함유폐기물, 유류, 유해화학물질 등 같이 환경오염을 일으킬 수 있는 폐기물

구 분	임 무 / 기 능
환경부 폐자원관리과	○ 지진폐기물 발생시 안전한 관리 및 처리를 위한 지원 ○ 지진폐기물의 광역처리를 위한 협조체계 구축 및 조정 ○ 환경부 재난상황발령시 단계별 상황근무 및 종합상황실 운영 ○ 지진폐기물 발생 및 처리현황 집계 및 보고
환경부 폐자원에너지과	○ 생활폐기물 소각시설과 매립시설의 피해방지 대책과 피해복구 조치 ○ 매립시설, 소각시설 등에 반입되는 지진폐기물의 적정 처리 감독 ○ 환경부 재난상황발령시 단계별 상황근무 및 종합상황실 설치시 상황근무 ○ 생활폐기물 소각시설과 매립시설의 피해 및 조치상황 보고․전파 ○ 유관기관 비상연락망 정비
환경부 자원재활용과	○ 폐기물 자원화시설의 피해방지 대책과 피해복구 지원 ○ 폐기물 자원화시설의 피해 및 조치상황 취합 및 보고 ○ 유관기관 비상연락망 정비
환경부 화학안전과	○ 유해화학물질의 안전관리 및 안전처리를 위한 조치 ○ 유해화학물질 사용시설의 피해복구 지원 ○ 환경부 재난상황발령시 단계별 상황근무 및 종합상황실 설치시 상황근무 ○ 유해화학물질의 피해 상황과 조치사항에 대한 취합 및 보고 ○ 유관기관 비상연락망정비
시․도 청소담당 부서	○ 관할구역 내 시군구간의 상호협력 체제 구축 및 조정 ○ 인근 시도와의 협력체제 구축 ○ 유관 중앙행정기관과 연락체제 구축 ○ 사업장일반(건설)폐기물 처리시설 내진 대책 요청 ○ 피해현황 파악 및 보고
시․군․구 청소담당 부서	○ 상급기관인 시․도와의 연락체제 구축 ○ 인근 시․군․구, 지역소재 군부대, 폐기물관련 공공기관, 지역소재 군부대 및 민간업체 등의 지원가능장비의 보유실태 파악과 협력체제 구축 ○ 사업장일반(건설)폐기물 처리시설 내진 대책 요청 ○ 피해현황 파악 및 보고
유역(지방)환경청	○ 지정폐기물처리시설의 피해상황파악 및 지정폐기물 적정처리를 위한 감독 및 지원

3) 지진폐기물 발생량 예측

○ 지역특성 등을 적절하게 반영하고 토지이용 (건물밀도 등을 포함), 발생량 원단위, 용적에서 중량을 산정하는 환산계수, 건물 등의 구조별 (RC조, 목조 등) 설치상황 등을 파악하여 예측

4) 지진폐기물 발생시 단계별 대응 및 조치사항

단계별			주요 대응 및 조치할 사항
지진 발생전			◇ 대응조직 사전편성 ◇ 폐기물 발생량 예측 및 수집·운반·처리계획 수립 ◇ 임시적환장 지정·운영계획 수립
⇩
지진폐기물 배출단계			◇ 분리배출 및 배출장소 등에 대한 홍보 ◇ 지진 정보의 수집 및 분석 (대응 완료 시까지 주기적으로 실시) ◇ 지진폐기물 발생량 산정 ◇ 임시적환장 선정 부지 지정 및 부대시설 설치 ◇ 수집운반 및 처리장비, 인력 지원 협의 ◇ 폐기물처리시설, 수집운반시설 등의 피해상황 파악 및 복구조치 시행 ◇ 폐기물의 불법투기 방지를 위한 감시활동
⇩
지진폐기물 수거단계			◇ 임시적환장 운영 ◇ 유관기관 인력 및 장비 투입 ◇ 지진폐기물 임시적환장 반입 및 선별 실시 ◇ 침출수 등의 처리
⇩
지진폐기물 처리단계			◇ 지진폐기물을 처리시설로 운반 및 처리 - 자체 및 인근 지자체의 폐기물처리시설에 반입처리 또는 폐기물처리업체에 위탁 처리 ◇ 재활용과 안전을 고려한 처리 실시
⇩
지진복구 마무리단계			◇ 피해지역 일제 대청소 실시 ◇ 지진폐기물 처리종료 및 평시 처리체계로 전환 ◇ 지진폐기물 처리비용 국고지원 신청 및 정산

5) 지진폐기물 처리 시 참고사항

	〈 건축물 해체 폐기물, 유해폐기물 등 처리 〉
□ 건축물 해체폐기물의 처리, 처분계획 시 고려사항 ○ 전파, 반파 등 해체가 필요한 건축물 수와 발생량 예측 ○ 건축물 해체폐기물의 임시적환장 확보 및 분산배치 ○ 해체 우선순위(2차 재해가능성이 높은 건축물, 통행지장 등) 선정 ○ 해체현장에서의 분리배출 및 임시적환장에서의 파쇄·선별 체계 수립 ○ 대형 콘크리트는 파쇄 후 재생골재로 활용 ○ 폐목재는 대체 에너지원으로 활용 ○ 폐기물처리과정에서 분진, 석면 등 비산방지, 소음진동대책 수립 ○ 건축물 해체 폐기물의 수집·운반차량으로부터 낙하물 방지대책 수립 ○ 효율적인 수집·운반·처리계획을 수립하기 위해 지리정보시스템 활용 □ 유해폐기물의 처리, 처분 대책 ○ 석면함유폐기물은 해체, 보관, 운송, 처분 시 비산방지대책 수립 ○ 유해물질의 누출 등에 의해 지진폐기물에 유해물질이 혼합되지 않도록하고, 보관 및 관리에 철저한 대책 마련

3. 화학사고 폐기물

1) 화학사고 폐기물의 정의

① (잔류 화학물질) 누출된 당해 화학물질로, 소화수와 섞여 흘러나오거나 소석회 등으로 중화처리된 폐기물도 포함

* 공정 내(파이프, 저장·보관시설 등)에 잔류한 화학물질 경우, 사업주가 필요하지 아니하다고 인정하는 경우 지정폐기물로 분류

② (화학물질 오염폐기물) 화학물질의 누출로 인한 재난으로 발생하고 당해 화학물질과의 접촉 등으로 오염(반응)된 각종 폐기물

2) 화학물질 오염폐기물 처리업무 수행 체계

○ 담당부서 및 유관기관 임무 및 기능

구 분	임 무 / 기 능
환경부 폐자원관리과	○ 화학물질 오염폐기물 발생시 안전한 관리 및 처리를 위한 지원 ○ 화학물질 오염폐기물의 광역처리를 위한 협조체계 구축 및 조정 ○ 환경부 재난상황발령시 단계별 상황근무 및 종합상황실 근무 ○ 화학물질 오염폐기물 발생 및 처리현황 보고․전파
환경부 폐자원에너지과	○ 매립시설, 소각시설 등에 반입되는 화학물질 오염폐기물의 적정 처리 감독 ○ 유관기관 비상연락망 정비
환경부 화학안전과	○ 유해화학물질의 안전관리 및 안전처리를 위한 조치 ○ 환경부 재난상황발령시 단계별 상황근무 및 종합상황실 설치시 상황근무 ○ 유해화학물질의 피해 상황과 조치사항에 대한 보고․전파 ○ 유관기관 비상연락망정비
시․도 청소담당 부서	○ 관할구역 내 시군구간의 상호협력 체제 구축 및 조정 ○ 인근 시도와의 협력체제 구축 ○ 유관 중앙행정기관과 연락체제 구축
시․군․구 청소담당 부서	○ 상급기관인 시․도와의 연락체제 구축 ○ 인근 시․군․구, 지역소재 군부대, 폐기물관련 공공기관, 지역소재 군부대 및 민간업체 등의 지원가능장비의 보유실태 파악과 협력체제 구축
유역(지방)환경청	○ 지정폐기물의 발생현황파악 및 지정폐기물 처리

3) 화학물질 오염폐기물 발생량 예측

○ 오염폐기물(농작물, 초목류 등)의 분포면적과 단위면적당 오염물질의 원단위를 기준으로 추정하되 부피와 중량을 산정

4) 화학물질 오염폐기물의 처리

① 잔류 화학물질

- 소화수와 함께 흘러나오는 잔류 화학물질은 폐수처리장 또는 임시 저류장(공장자체 또는 공단공동)에 집수하여 임시 보관했다가 지정폐기물 처리업체로 이송·처리

* 폐수처리장 및 임시저류장이 없는 경우 폐수운반차량에 모아서 지정폐기물 처리업체로 이송

- 소석회 등으로 중화처리된 화학사고 폐기물은 지정폐기물 처리업체로 이송·처리

② 화학물질 오염폐기물

- 화학물질 오염폐기물은 지정폐기물 또는 사업장생활계폐기물로 구분하여 처리

* 지정폐기물, 사업장생활계폐기물 구분은 국립환경과학원, 화학물질안전원 또는 시·도 보건환경연구원의 오염도 검사결과를 바탕으로 지역사고수습본부에서 관계부처 협의를 통해 결정

- 지정폐기물은 1·2차 임시적환장에 별도의 장소를 할애, 작업자의 안전을 확보

- 지정폐기물 보관 시 오염폐기물로부터 오염물질이 용출되지 않도록 차수시트(고밀도 PE필름 등)로 덮거나 바닥에 내구성 차수시트를 깔고 토사로 덮거나 아스팔트, 콘크리트 등을 포설하여 침출수가 유출되지 않도록 조치

- 가능한 효율적 운반 및 처리를 위해 적당크기로 해체하여 가연성 및 불연성을 구분하여 보관

- 화학물질에 오염된 가축의 사체는 로타리킬른식 소각시설에서 소각처리하고 이동식 소각시설을 이용할 경우 주변 환경에 미치는 영향을 점검하여 소각

* 매립할 경우 관리형 매립시설에 별도구역을 정하여 매립하고 50cm 이상 복토하여야 함

③ 공통

- 화학사고 폐기물 취급(제거·수집·운반·처리) 과정에서 오염물질에 노출되지 않도록 개인보호구(분진마스크, 장갑, 작업복 등) 지급·착용 등 적절한 조치 시행

Ⅳ		행정사항

1. 재난폐기물 처리를 위한 임시조치

○ 재난폐기물을 용량 초과, 복구공사 등으로 지방자치단체의 생활폐기물처리시설(매립, 소각, 재활용 등)에서 처리할 수 없는 경우 사업장일반 폐기물을 처리하는 공공처리시설과 사업장폐기물 처리업 허가를 받은 폐기물처리업체에 위탁하여 처리할 수 있음

- 사업장폐기물처리업 허가를 받은 폐기물처리업체에 위탁하여 처리할 경우 한국산업폐자원공제조합과 협의하여 당해 폐기물처리에 가장 적합한 회원사를 선정하여 계약체결

○ 생활폐기물 수집․운반차량 등이 부족할 경우 생활폐기물 수집․운반차량으로 등록되지 않은 차량을 임시차량으로 등록하여 사용

○ 이재민 임시 숙소에서 발생하는 폐기물에 대한 임시조치

- 통상의 생활폐기물에 준하여 분리배출 및 수거를 실시하되, 종량제 시행을 유예하거나 무상으로 종량제 봉투 지급

2. 재난폐기물 발생 및 처리 보고

○ 사업장폐기물 배출자(지방자치단체) 신고 및 폐기물처리계획 확인 후 회원가입 및 전자인증서를 발급받아 배출시 올바로 시스템에 배출정보 입력

○ 시·도는 관할 시·군·구의 전일 재난폐기물 발생 및 처리현황을 붙임 양식에 따라 작성하여 익일 10:00까지 환경부 상황실로 보고

- 전화 (044)201-7368, 팩스 (044)201-7376

○ 시·군·구는 관할 재난폐기물의 수집·처리가 완료된 경우 붙임 양식에 따라 작성하여 시·도를 경유, 환경부(폐자원관리과)에 제출보고

3. 재해복구비 국고지원

○ 폐기물처리시설의 피해복구비, 재난폐기물의 처리비가 국고보조의 대상인 경우 증빙서류를 갖추어 시·도를 경유, 환경부에 신청

○ 국고지원 관련 절차

피해조사 (중앙재난안전대책본부)	⇦	중앙합동조사 (관계부처․전문가 합동편성)
⇩
복구계획(안) 수립
⇩
중앙재난안전대책본부회의 (관계부처 위원참여)
⇩
복구계획 확정 (국고지원비율 결정, 행정안전부)	⇨	기획재정부
⇩		⇩
관계 중앙행정기관 (환경부)	⇦	예산배정
⇩
시․도 예산배정
⇩
시․군․구 공사착공
⇩
공사준공 및 정산	⇨	중앙행정기관

4. 기 타

○ 종전 재난폐기물 안전관리 지침(‘13.11, 환경부)는 폐지함

부   록

1. 환경분야 재해대책 유관기관

2. 재난폐기물 장비 및 인력지원 협조요청 기관·단체

3. RC(리사이클 센터)

4. 수도권 매립지 반입시 행정사항

5. 각종 양식

1. 환경분야 재해대책 유관기관

환경분야 재해대책 유관기관 현황

구 분	연 락 처
	전 화	F A X
중앙재난안전대책본부
o 사회재난대응과	02)2100-0733	02)2100-5458
환 경 부
o 수도정책과	044)201-6490	044)201-7130
o 생활하수과	044)201-7147	044)201-7150
o 자연자원과	044)201-7246	044)201-7261
o 화학물질과	044)201-6838	044)201-6830
o 폐자원관리과	044)201-7368	044)201-7376
o 자원재활용과	044)201-7393	044)201-7394
o 폐자원에너지과	044)201-7402	044)201-7412
o 유역(지방)환경청
- 한강유역환경청 (상수원관리과)	031)790-2475	031)790-2479
- 원주지방환경청 (환경관리과)	033)760-6462～6	033)765-0129
- 낙동강유역환경청 (환경관리과)	055)211-1611~19	055)211-1604
- 대구지방환경청 (환경관리과)	053)230-6431~3	053)761-0128
- 금강유역환경청 (환경관리과)	042)865-0730~7	042)863-0128
- 영산강유역환경청 (환경관리과)	062)410-5211~4	062)605-5219
- 새만금지방환경청 (환경관리과)	063)270-1831~8	063)270-1839
한국환경공단
o 영농폐기물선진화 추진실	032)590-4290~5	032)590-4299
국립공원관리공단
o 재난관리팀	02)3279-2821～4	02)3279-2830
수도권매립지관리공사
o 매립관리처	032)560-9420~32	032)560-9457

2. 재난폐기물 장비 및 인력지원 협조요청 기관·단체

수해쓰레기 장비 및 인력지원 협조요청 기관∙단체 현황

구 분	기관∙단체명	전화번호	주요 요청장비
공공기관	한국환경공단	032-590-4290~5	- 집게차량
	- 수도권지역본부	031-590-0645	- 운반차량
	- 강원지사	033-742-5117
	- 충북출장소	043-219-6420~2
	- 충청지역본부	041-860-7701～2
	- 전북지사	063-530-0801～5
	- 호남지역본부	061-322-7309
	- 경북지사	053-580-7517
	- 영남지역본부	055-320-0310~3
	- 제주출장소	064-722-6542
민간단체	㈔한국건설폐기물수집운반협회	02-3661-3181~3	수집∙운반 차량
	㈔한국생활폐기물협회	02-734-2766	“
	㈔전국생활폐기물수집운반업협회	031-8042-7300	“
	㈔한국폐자원재활용수집협의회	031-221-5611	집게차, 운반차량
	㈔한국자원순환재활용연합회	02-2689-9059~60	상동
	대한건설협회	1588-6912	상동
	대한건설기계협회	02-501-5701	상동

3.  RC(리사이클 센터)

RC(리사이클 센터) 현황

RC명	소재지	관할 지역	취급품목	처리량 (ton/yr)	연락처
MRC	경기 용인	수도권 남부 강원도 일부	전기·전자제품 (TV, 모니터 제외)	21,000	031-323-5740
KRC	경기 양주	수도권 북부 강원도 일부	전기·전자제품	19,000	031-837-1862
ARC	충남 아산	충청권	전기·전자제품 (TV, 모니터 제외)	22,000	041-531-8811
YRC	경북 영천	경북권	전기·전자제품	18,000	054-331-9061
CRC	경남 함안	경남권	전기·전자제품 (TV, 모니터 제외)	20,000	055-586-0420
HRC	전남 장성	호남권	전기·전자제품	20,000	061-393-0873
JRC	제주	제주권	전기·전자제품	2,000	064-782-5665

4. 수도권 매립지 반입시 행정사항

수도권매립지 반입을 위한 행정사항

1. 반입차량

- 시․군․구별 등록된 생활폐기물 운반차량으로 반입

- 일반 덤프차량 이용시 생활폐기물 운반차량으로 등록 후 반입

※ 매립지 현장 여건상 8톤 이상만 등록가능

2. 반입일시 : 각 자치단체별로 수도권매립지공사와 협의 요청

3. 반입차량표시 : 차량전면에 재난쓰레기 운반차량임을 표시(재난의 종류를 기입 ex: 수해, 지진 등)하는 스티커를 부착․반입(A4)

OO쓰레기 수송차량

○○○ 시․군․구(직인)

4. 반입방법 : 구체적인 반입방법은 수도권매립지공사에서 통보

5. 폐기물 운반차량 등록신청서 작성(수도권매립지공사 구비)

※ 단, 수도권매립지 미반입 시․군은 도청을 통해 등록함

5. 각종 양식

재난폐기물 발생 및 처리현황 일일 보고(  .  .  )

1. 재난발생 일반현황

시․도	피해 면적(㎢)	피해 가구수	이재민수	비 고
합 계
○○시․군․구

2. 폐기물 발생량

가. 수해로 인한 재난

(단위 : 톤)

시·군·구	폐기물 발생현황
	총발생량		침수 폐기물				하천 부유폐기물 (하천, 댐, 호소, 하구역)
			가옥		도로, 농경지
	금일	누계	금일	누계	금일	누계	금일	누계
합계

나. 그 밖의 재난 (재난의 특성에 따라 변동가능)

(단위 : 톤)

시·군·구	폐기물 발생현황
	총발생량		종류별				유해 폐기물＊
			생활계 폐기물		사업장 폐기물
	금일	누계	금일	누계	금일	누계	금일	누계
합계

＊ 1) 유해폐기물(폐유, 화학물질, 농약류 등 유해물질 함유 폐기물)은 별도 기록

3. 폐기물 처리량

(단위 : 톤)

시·군·구	총 발생 예상량		처리량		임시적환장 보관량		미수거 예상량
	금일	누계	금일	누계	금일	누계	금일	누계
합계

4. 폐기물 처리비용

가. 위탁 수집운반 비용

시․도	시·군·구	수집운반량 (톤)	수집운반 단가 (원)	수집운반비용 (천원)
				합계	국 고	지방비	기타
합계

나. 위탁 처리 비용

1) 재활용 비용

시․도	시·군·구	처리량 (톤)	처리단가 (원)	처리비용 (천원)
				합계	국 고	지방비	기타
합계

2) 소각처리 비용

시․도	시·군·구	처리량 (톤)	처리단가 (원)	처리비용 (천원)
				합계	국 고	지방비	기타
합계

다. 매립처리 비용

(단위 : 톤, 천원)

시·군·구	반입비 지원대상(수도권매립지등)					자체처리 대상
	처리량 (A)	톤당 처리단가(B)	처리비용			처리계획 량 (C)	처리량
			국고	지방비	기타		금일	누계
합 계
시․군․구

※ 중앙재난안전대책본부 보고내용과 동일하게 작성

5. 자치단체 장비․인력투입 현황

시·군·구	장비 투입(대)								참여인원 (명)
	계		청소차		집게차		중장비
	금일	누계	금일	누계	금일	누계	금일	누계	금일	누계
합계

6. 외부지원 장비․인력투입 현황

시·군·구	장비투입(대)								참여인원 (명)
	계		청소차		집게차		중장비
	금일	누계	금일	누계	금일	누계	금일	누계	금일	누계
합계

7. 임시적환장 설치 및 관리현황

가. 1차 임시적환장

시·군·구	소재지 (개설 및 폐쇄일자)	면적 (천㎡)	근무인원 (명)	운용 장비수 (대)	위생관리(약품소독) 내용
합계

나. 2차 임시적환장

시·군·구	소재지 (개설 및 폐쇄일자)	면적 (천㎡)	근무인원 (명)	운용 장비수 (대)	위생관리(약품소독) 내용
합계

다. 2차 임시적환장 내 폐기물 반입·반출현황

1) 총괄현황

○○구 A 적환장	반입량		처리량(반출량)		보관량
	금일	누계	금일	누계	금일	누계
합계

2)세부현황

성상별 처리량	금속	목재	재활용 (플라스틱, 유리병 등)	가전제품	대형(가구)	유해	기타 혼합물
							가연성	불연성
톤
처리시설 명 (수선별, 파쇄 , 기계선별등)

8. 기타 특기사항

가. 폐기물처리시설 등의 피해 및 복구현황

○ 생활폐기물처리시설, 수집운반차량, 차고지 등의 피해 및 복구상황 등 기재

○ 관할 지역내 사업장폐기물처리시설의 피해 및 복구상황 등 기재

※ 지정폐기물처리시설은 대부분 사업장일반폐기물 처리시설의 허가를 같이 갖고 있는 경우가 대부분이므로 유역(지방)환경청, 이나 업체를 통해 상황을 파악하여 취합 보고

나. 기타 향후 재난폐기물 처리를 위한 제언 등

○ 재난폐기물 처리에 있어서 애로점 및 위기 극복사례 등 타 지자체에 전파하여 정보를 공유할 필요가 있는 사항 기재

※ 최종보고는 일일보고 양식을 기반으로 재난별 발생현황 양식에 맞추어 보고